Data Frame:

data = "/quanlyrac/server.php?temp=";

data+="&addr=";

data+=String(address);

data+="&temp=";

data+=String(temp);

data+="&hum=";

data+=String(hum);

data+="&airquality=";

data+=String(sensorValue);

data+="&wastelevela=";

data+=String(distance1);

data+="&wastelevelb=";

data+=String(distance2);

data+="&weighta=";

data+=String(weight1);

data+="&weightb=";

data+=String(weight2);

data+="&loadcurrent=";

data+=String(loadcurrent);

data+="&loadvoltage=";

data+=String(loadvoltage);

data+="&solarcurrent=";

data+=String(solarcurrent);

data+="&solarvolage=";

data+=String(solarvolage);

data+="&boardtemp=";

data+=String(boardtemp);

data+="&operationminute=";

data+=String(operationminute);

data+="&chargetimes=";

data+=String(chargetimes);

data+="&version=";

data+=String(version);

// GuiDuLieuVeServer(data);

String url="http://172.20.10.2"+data;